{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["封面","Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"images":4,"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"封面","index":0,"n_rows":43,"n_cols":19,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,1,21],[2,0,2,24],[4,9,5,20],[7,9,8,20],[9,9,11,20],[12,9,14,20],[15,9,17,20],[19,0,19,8],[19,9,20,20],[20,0,20,8],[23,9,23,19],[34,6,34,9],[34,10,34,13],[34,14,34,17],[34,18,34,21],[35,6,37,9],[35,10,37,13],[35,14,37,17],[35,18,37,21],[38,0,39,24],[40,0,40,24],[41,0,41,21],[42,0,42,21]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["　　承 認 書"]
[]
[" SPECIFICATION FOR APPROVAL"]
[]
[{"$nulls":8},"客 戶 名 稱"]
[{"$nulls":8},"CUSTOMER"]
[]
[{"$nulls":8},"客 戶 料 號"]
[{"$nulls":8},"CUSTOMER P/N"]
[{"$nulls":9},"贴片电感"]
[{"$nulls":8},"品 名 / 規 格"]
[{"$nulls":8},"DESCRIPTION"]
[{"$nulls":9},"FHW-4018TLF-系列"]
[{"$nulls":4},"深圳市丰辉旺料号"]
[]
[]
[]
[]
[]
["日 期",{"$nulls":8},"2016-12-17"]
["DATE"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"簽認印/STAMP"]
{"$rows_empty":8}
[{"$nulls":9},"DATE OF APPROVAL _____________"]
[]
[{"$nulls":6},"APPROVED BY\n   核   准",{"$nulls":3},"Q.C.DEPT.\n品   管",{"$nulls":3},"CHECKED BY\n核   查",{"$nulls":3},"TESTED BY\n  檢  測"]
[]
[]
[]
["           深圳市丰辉旺科技有限公司"]
[]
["                  地址；深圳市宝安区石岩镇官田村梅园二路16号"]
["                            联系人，李生；18503051681/13392859151"]
["                              /网址；www.jh-dzcl.com"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":26,"n_cols":12,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,1,11],[2,5,3,5],[3,1,3,4],[4,0,4,1],[4,2,5,5],[4,6,4,8],[7,0,7,4],[8,9,13,11],[16,0,16,1],[17,0,17,11],[18,0,18,11],[23,10,23,11],[24,10,24,11],[27,0,27,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["TYPE/型号:",{"$nulls":4},"     ","SPEC. No./图纸编号:",{"$nulls":4},"页  次"]
[null,"FHW4018TLF-系列",{"$nulls":5},"                   ",{"$nulls":3},"1/3"]
[]
[]
[]
["    1.机械尺寸Mechanical：（UNIT：mm）",{"$nulls":4},"   "]
[{"$nulls":9},"UNIT: mm                               A4.0 ± 0.2 \n  B 4.0 ± 0.2   \n  C 2.00 Max\nD2.6 ± 0.2 \n\n                                                                                                                                                                   "]
{"$rows_empty":7}
["   2.包装："]
["   1）包装类型：                      散装；                                   编带装。"]
["   2）包装（编带装）尺寸：                          13\"盘(3K/盘) ；                             7\"盘 。                     "]
[]
[]
[{"$nulls":9},"      规格      尺寸","13\"","7\""]
[{"$nulls":9},"A","Φ330±2.0","Φ178±2.0"]
[{"$nulls":9},"B","Φ90 ± 2.0"]
[{"$nulls":9},"C",2.3]
[{"$nulls":9},"D",12.5]

{"sheet":"Sheet2","index":2,"n_rows":13,"n_cols":3,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,2],[2,0,2,2],[12,0,12,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["电感FHW-4018                                                                  页    次：2/3"]
[]
["   3.电气参数"]
["项    目","性     能","试  验  方  法"]
["直流叠加特性","加额定电流时电感值的变化                                         为初始值的35%以内","用LCR及相应的偏置电源  \n测定                               "]
["温度变化","40℃以内","加额定电流，用表面温度计\n测其温度"]
["过载试验","产品主体不发生表面                                          碎裂、烧焦、终端                                          无松动，无开路等现象","施2倍的额定电流持续5分钟。"]
["绝缘电阻","100MΩ以上","在磁心与绕组间施加100V                                      直流电压持续5分钟后"]
["使用温度","包括产品自身发热温度","-40℃～100℃"]
["存储温度特性","产品外观无异常\n特性规格范围内","-40℃～100℃"]
["耐湿特性","产品外观无异常\n特性规格范围内","1. 温度：40   ±    2℃；                                   2.湿度：90%～95%；                                3.时间：96  ±  2小时。"]
[]
["    4.推荐焊接温度曲线图"]

{"sheet":"Sheet3","index":3,"n_rows":31,"n_cols":5,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,4],[28,0,28,3],[29,0,29,3],[30,0,30,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["  电感FHW4018T  深圳市丰辉旺科技有限公司                                 页  次：3/3"]
["PART No.","NOMINAL                                       INDUCTANCE    ( uH )                           ","DCR                             (Ω)MAX","Isat(A) \n(△L/L0≥65%)","Irise(A)                                     ΔT=40℃"]
["FHW-4018TLF-R24N","0.24",0.018,"6A",4.3]
["FHW-4018TLF-R33N","0.33",0.018,"6A",4.3]
["FHW-4018TLF-R47N","0.47",0.025,"5A",3.3]
["FHW-4018TLF-R56N","0.56",0.025,"5A",3.3]
["FHW-4018TLF-1R0N",{"v":1,"d":"1.0"},0.03,{"v":4.1,"d":"4.10"},{"v":2,"d":"2.00"}]
["FHW-4018TLF-1R5N",1.5,0.39,{"v":3.1,"d":"3.10"},{"v":1.8,"d":"1.80"}]
["FHW-4018TLF-1R8N",1.8,0.44,{"v":3,"d":"3.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
["FHW-4018TLF-2R0N",2,0.53,{"v":2.7,"d":"2.70"},1.65]
["FHW-4018TLF-2R2N",2.2,0.06,{"v":2.4,"d":"2.40"},1.65]
["FHW-4018TLF-2R7N",2.7,0.065,2.34,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
["FHW-4018TLF-3R3N",3.3,0.091,2.21,1.23]
["FHW-4018TLF-4R7N",4.7,0.117,1.53,{"v":1.2,"d":"1.20"}]
["FHW-4018TLF-5R6N",5.6,0.134,1.44,1.12]
["FHW-4018TLF-6R8N",6.8,0.161,1.31,1.06]
["FHW-4018TLF-100M",10,0.26,1.17,0.84]
["FHW-4018TLF-150M",15,0.348,0.85,0.65]
["FHW-4018TLF-220M",22,0.507,0.72,0.59]
["FHW-4018TLF-330M",33,0.728,0.59,0.49]
{"$rows_empty":8}
["※ 测试条件：L≤8.2uH 测试频率100KHz / 0.25V, (N±30％)；"]
["                         L>8.2uH 测试频率1KHz / 0.25V, (M±20％)；"]
["※ 测试仪表：502BC、CH1062。"]