{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet2","Sheet3","Sheet4"],"not_rendered":{"images":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,11],[2,1,2,4],[3,0,3,1],[3,2,3,5],[3,6,3,8],[5,0,5,4],[6,9,11,11],[14,0,14,1],[15,0,15,11],[16,0,16,11],[21,10,21,11],[22,10,22,11],[25,0,25,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[".  "]
["TYPE/型号:",{"$nulls":5},"SPEC. No./图纸编号:",{"$nulls":4},"页  次"]
[null,"FHW-5020TLF-系列",{"$nulls":3},"     ",null,"                   ",{"$nulls":3},"1/3"]
[]
[]
["    1.机械尺寸Mechanical：（UNIT：mm）",{"$nulls":4},"   "]
[{"$nulls":9},"UNIT: mm                               A5.0 ± 0.5 \nB 5.0 ± 0.5 \nC 2.2MAX \nD 2.0  Ref. \n\n                                                                                                                                                                   "]
{"$rows_empty":7}
["   2.包装："]
["   1）包装类型：                      散装；                                   编带装。"]
["   2）包装（编带装）尺寸：                          13\"盘(3K/盘) ；                             7\"盘 。                     "]
[]
[]
[{"$nulls":9},"      规格                             尺寸","13\"","7\""]
[{"$nulls":9},"A","Φ330±2.0","Φ178±2.0"]
[{"$nulls":9},"B","Φ90 ± 2.0"]
[{"$nulls":9},"C",2.3]
[{"$nulls":9},"D",12.5]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":13,"n_cols":3,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,2],[2,0,2,2],[12,0,12,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["电感FHW-5020T                                                                                      页    次：2/3"]
[]
["   3.电气参数"]
["项    目","性     能","试  验  方  法"]
["直流叠加特性","加额定电流时电感值的变化                                         为初始值的35%以内","用LCR及相应的偏置电源  \n测定                               "]
["温度变化","40℃以内","加额定电流，用表面温度计\n测其温度"]
["过载试验","产品主体不发生表面                                          碎裂、烧焦、终端                                          无松动，无开路等现象","施2倍的额定电流持续5分钟。"]
["绝缘电阻","100MΩ以上","在磁心与绕组间施加100V                                      直流电压持续5分钟后"]
["使用温度","包括产品自身发热温度","-40℃～100℃"]
["存储温度特性","产品外观无异常\n特性规格范围内","-40℃～100℃"]
["耐湿特性","产品外观无异常\n特性规格范围内","1. 温度：40   ±    2℃；                                   2.湿度：90%～95%；                                3.时间：96  ±  2小时。"]
[]
["    4.推荐焊接温度曲线图"]

{"sheet":"Sheet4","index":2,"n_rows":22,"n_cols":5,"rows_kept":22,"merged":[[19,0,19,4],[20,0,20,3],[21,0,21,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["电感FHW5020T                          页  次：3/3"]
["PART No.","NOMINAL                                       INDUCTANCE ( uH )                           ","DCR                             (Ω)MAX","Isat(A) \n(△L/L0≥65%)","Irise(A)                                     ΔT=40℃"]
["FHW-5020TLF-1R0N",{"v":1,"d":"1.0"},0.026,{"v":4.3,"d":"4.30"},{"v":3.6,"d":"3.60"}]
["FHW5020TLF-1R5N",1.5,0.034,{"v":4.1,"d":"4.10"},{"v":3.1,"d":"3.10"}]
["FHW-5020TLF-2R2N",2.2,0.049,{"v":3.8,"d":"3.80"},{"v":2.8,"d":"2.80"}]
["FHW-5020TLF-3R3N",3.3,{"v":0.06,"d":"0.060"},{"v":3.2,"d":"3.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"}]
["FHW-5020TLF-4R7M",4.7,0.085,{"v":2.4,"d":"2.40"},{"v":2,"d":"2.00"}]
["FHW-5020TLF-6R8M",6.8,0.12,{"v":2.1,"d":"2.10"},{"v":1.7,"d":"1.70"}]
["FHW-5020TLF-8R2M",8.2,0.146,{"v":1.9,"d":"1.90"},{"v":1.6,"d":"1.60"}]
["FHW-5020TLF-100M",10,0.163,{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":1.5,"d":"1.50"}]
["FHW-5020TLF-150M",15,0.235,1.44,{"v":1.2,"d":"1.20"}]
["FHW-5020TLF-220M",22,0.325,1.18,{"v":1,"d":"1.00"}]
["FHW-5020TLF-330M",33,0.48,0.97,{"v":0.8,"d":"0.80"}]
["FHW-5020TLF-470M",47,0.728,0.81,{"v":0.7,"d":"0.70"}]
["FHW-5020TLF-101M",100,{"v":1,"d":"1.0"},0.35,{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[]
[]
[]
[]
["※ 测试条件： 测试频率100KHz / 0.25V, (N±30％)；   (M±20％)；"]
["              "]
["※ 测试仪表：502BC、CH1062。"]