{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1新","Sheet4","Sheet3"],"not_rendered":{"images":4,"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1新","index":0,"n_rows":25,"n_cols":12,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,2,4],[3,0,3,1],[3,2,4,5],[3,6,3,8],[6,0,6,4],[7,9,12,11],[15,0,15,1],[16,0,16,11],[17,0,17,11],[22,10,22,11],[23,10,23,11],[26,0,26,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["  "]
["TYPE/型号:",{"$nulls":5},"SPEC. No./图纸编号:",{"$nulls":4},"页  次"]
["FHW8040TLF-系列",{"$nulls":4},"     ","深圳市丰辉旺科技有限公司","              ",{"$nulls":3},"1/3"]
[]
[]
[]
["    1.机械尺寸Mechanical：（UNIT：mm）",{"$nulls":4},"   "]
[{"$nulls":9},"UNIT: mm                               A. 8.0 ± 0.2\nB .8.0 ± 0.2 \nC. 4.5MAX \nD. 3.5Ref.\n\n                                                                                                                                                                   "]
{"$rows_empty":7}
["   2.包装："]
["   1）包装类型：                      散装；                                   编带装。"]
["   2）包装（编带装）尺寸：                          13\"盘(1K/盘) ；                             7\"盘 。                     "]
[]
[]
[{"$nulls":9},"      规格                             尺寸","13\"","7\""]
[{"$nulls":9},"A","Φ330±2.0","Φ178±2.0"]
[{"$nulls":9},"B","Φ90 ± 2.0"]
[{"$nulls":9},"C",2.3]
[{"$nulls":9},"D",16.5]

{"sheet":"Sheet4","index":1,"n_rows":13,"n_cols":3,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,2],[2,0,2,2],[12,0,12,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["电感JH8040T   深圳市丰辉旺科技有限公司                                                                 页    次：2/3"]
[]
["   3.电气参数"]
["项    目","性     能","试  验  方  法"]
["直流叠加特性","加额定电流时电感值的变化                                         为初始值的35%以内","用LCR及相应的偏置电源  \n测定                               "]
["温度变化","40℃以内","加额定电流，用表面温度计\n测其温度"]
["过载试验","产品主体不发生表面                                          碎裂、烧焦、终端                                          无松动，无开路等现象","施2倍的额定电流持续5分钟。"]
["绝缘电阻","100MΩ以上","在磁心与绕组间施加100V                                      直流电压持续5分钟后"]
["使用温度","包括产品自身发热温度","-40℃～100℃"]
["存储温度特性","产品外观无异常\n特性规格范围内","-40℃～100℃"]
["耐湿特性","产品外观无异常\n特性规格范围内","1. 温度：40   ±    2℃；                                   2.湿度：90%～95%；                                3.时间：96  ±  2小时。"]
[]
["    4.推荐焊接温度曲线图"]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":27,"n_cols":6,"rows_kept":27,"merged":[[0,1,0,5],[24,1,24,4],[25,1,25,4],[26,1,26,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"电感FHW-8040                          页  次：3/3"]
[null,"PART No.","NOMINAL                                       INDUCTANCE    ( uH )                           ","DCR                             (Ω)MAX","Isat(A) \n(△L/L0≥65%)","Irise(A)                                     ΔT=40℃"]
[null,"FHW-8040TLF-1R0N",{"v":1,"d":"1.0"},0.011,{"v":9.8,"d":"9.80"}]
[null,"FHW-8040TLF-1R5N",1.5,0.013,{"v":8,"d":"8.00"}]
[null,"FHW-8040TLF-2R2N",2.2,0.016,{"v":7.1,"d":"7.10"}]
[null,"FHW-8040TLF-3R3N",3.3,0.022,{"v":6.5,"d":"6.50"}]
[null,"FHW-8040TLF-4R7N",4.7,0.026,{"v":5.9,"d":"5.90"}]
[null,"FHW-8040TLF-5R6N",5.6,0.031,{"v":5.5,"d":"5.50"}]
[null,"FHW-8040TLF-6R8N",6.8,0.036,{"v":4.5,"d":"4.50"}]
[null,"FHW-8040TLF-8R2N",8.2,0.046,{"v":4.2,"d":"4.20"}]
[null,"FHW-8040TLF-100M",10,0.048,{"v":3.6,"d":"3.60"}]
[null,"FHW-8040TLF-150M",15,0.073,{"v":2.9,"d":"2.90"}]
[null,"FHW-8040TLF-220M",22,0.096,{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[null,"FHW-8040TLF-330M",33,0.13,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"FHW-8040TLF-470M",47,0.21,{"v":1.7,"d":"1.70"}]
[null,"FHW-8040TLF-680M",68,0.255,{"v":1.4,"d":"1.40"}]
[null,"FHW-8040TLF-101M",100,0.384,1.12]
[null,"FHW-8040TLF-151M",150,0.611,{"v":1.1,"d":"1.10"}]
[null,"FHW-8040TLF-221M",220,0.858,0.8]
[null,"FHW-SR8040TLF-331M",330,1.261,0.6]
[null,"FHW-SR8040TLF-471M",470,1.105,0.5]
[null,null,"深圳市丰辉旺科技有限公司"]
[]
[]
[null,"※ 测试条件： 测试频率100KHz / 0.25V, (N±30％)；"]
[null,"                          测试频率1KHz / 0.25V, (M±20％)；"]
[null,"※ 测试仪表：502BC、CH1062。"]